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一、航拍与手持拍摄设备
1. 口袋云台全能套装×1
含主机，续航手柄，保护壳。
• 图像传感器：1 英寸 CMOS，有效像素 3700 万
• 镜头：等效 20mm，固定 f/2.0 大光圈
• 变焦能力：2 倍无损数字变焦；智能跟随最高支持 4 倍数码变焦
• 动态范围：14 档（4K/30fps、4K/60fps 模式）
• 对焦：全像素全向 PDAF 自动对焦
• 色彩模式：10-bit D-Log M、标准色彩模式
• 分辨率：4K 3840×2160，帧率 24/25/30/60/120/240fps
• 分辨率：2.7K 2720×1530，帧率 24/25/30/60fps
• 分辨率：1080P 1920×1080，帧率 24/25/30/60/120/240fps
• 延时/轨迹延时：最高 4K，支持 4 个轨迹点位自定义
• 视频文件格式：MP4（HEVC）
• 照片拍摄：格式 JPEG / DNG RAW / JPEG+DNG 双存，全景、慢动作、定时拍照、长曝光均支持
• 屏幕与操控：触控屏 2 英寸 OLED 旋转竖拍屏，556×314 分辨率，1000 尼特峰值亮度
• 操控：五维摇杆、自定义 C 键、独立变焦拨杆、实体拍摄键
• 云台：三轴机械增稳，支持一键横竖屏翻转、云台回中、自拍翻转
• 存储：内置存储 107GB；扩展卡槽 microSD 卡，最大支持 1TB（U3/V30 高速卡）
• 传输速度：最高 800MB/s 机内直连导出
• 音频系统：机身内置 3 阵列麦克风（立体声）；四声道录制：连接兼容无线麦克风发射器后，视频内置双音轨四声道（发射器人声+机身环境音分离）
• 机身尺寸：144.2 × 44.4 × 33.5 mm，裸机重量：190.5g
• 内置电池：1545mAh 锂电池，7.74V，11.95Wh
• 标准续航（1080P24fps、WiFi 关闭、无补光灯）：最长 240 分钟（4 小时）
• 充电：65W PD 快充，18 分钟充至 80%，32 分钟满电
• 工作温度：0℃ ~ 40℃；充电温度：5℃ ~ 45℃
• 无线连接：WiFi 2.4GHz/5.1GHz/5.8GHz，802.11 a/b/g/n/ac/ax；蓝牙 BLE 5.4，用于麦克风、配件连接
2. 口袋云台标准套装×2
• 图像传感器：1 英寸 CMOS，有效像素 3700 万
• 镜头：等效 20mm 定焦，恒定 f/2.0 大光圈
• 变焦：2 倍无损数字变焦；智能跟随最高 4 倍数码裁切变焦
• 动态范围：4K30/60fps 下 14 档
• 对焦：全像素全向 PDAF 自动对焦
• 色彩：10-bit D-Log M、标准直出彩、机内胶片滤镜/美肤
• 分辨率：4K 3840×2160，帧率 24/25/30/60/120/240fps
• 分辨率：1080P 1920×1080，帧率 24/25/30/60/120/240fps
• 分辨率：2.7K 2720×1530，帧率 24/25/30/60fps
• 延时摄影：最高 4K，支持 4 个轨迹点位自定义
• 低光视频模式：4K30fps/1080P30fps 暗光降噪优化
• 照片拍摄：格式 JPEG / DNG RAW / JPEG+DNG 双存储，支持全景、定时拍照、长曝光、实况照片
• 屏幕：2 英寸 OLED 可旋转竖拍触控屏，556×314 分辨率，峰值 1000 尼特
• 操控：五维摇杆、自定义 C 键、独立变焦拨杆、实体拍摄键
• 云台：三轴机械物理增稳，一键横竖屏翻转、自拍翻转、云台回中
• 内置存储：107GB（无需插卡直接拍摄）
• 拓展卡槽：microSD 卡，最大支持 1TB（U3/V30 高速卡）
• 有线传输：USB3.1，最高 800MB/s 直连导出
• 无线：WiFi 6（2.4G/5G）+ 蓝牙 5.4，无线传输最高 90MB/s
• 音频：机身 3 阵列立体声麦克风，音频采样 48kHz 16bit AAC，预留磁吸拓展位
• 整机尺寸：144.2 × 44.4 × 33.5 mm，裸机重量：190.5g
• 内置电池：1545mAh 锂电池，7.74V，11.95Wh
• 标准续航（1080P24fps、WiFi 关闭、无外接配件）：最长 240 分钟（4 小时）
• 充电：PD 快充，18 分钟充至 80%，32 分钟满电
• 工作温度：0℃ ~ 40℃；充电温度：5℃ ~ 45℃
3. 全景运动相机全能套餐×1
含主机（无存储卡）。

• 双传感器：两颗 1/1.28 英寸 CMOS，单像素 2.4μm，感光面积比上一代提升 144%
• 镜头：双全景鱼眼镜头，恒定 F2.0 大光圈，等效 35mm 焦距 6mm
• 镜片：可自行拆卸更换金刚强化玻璃，抗刮耐磨；标配裸机镜头防护
• 图像采样：11K 超采样输出 8K 全景画面
• 全景视频拍摄规格（最大码率 180Mbps，编码 H.264/H.265）：
◦ 360° 全景模式：8K 7680×3840：24/25/30fps（夜景录像同步支持 8K）
◦ 5.7K+ 5760×2880：24/25/30fps
◦ 5.7K 5760×2880：24/25/30/48/50/60fps
◦ 4K 3840×1920：24/25/30/48/50/60/100/120fps（子弹时间高帧率）
• 单镜头平面模式（自由构图）：4K/2.7K/1080P 最高 60fps；自由方形 3840×3840@30fps
• 特色模式：动态跟拍 2.0（同步录制全景+4K 平面双视频）、子弹时间、延时、移动延时、循环录像、行车记录
• 照片拍摄：格式 JPG / DNG RAW / HDR 合成照片，模式：标准拍照、间隔连拍、星空延时、长曝光
• 色彩模式：标准/鲜艳/灰调、I-Log 10bit 日志色彩
• 曝光参数：ISO 100–6400，快门拍照 1/8000s–120s；录像受帧率限制，白平衡 2000K–10000K 可调，曝光补偿 ±4EV
• 防抖：全景电子防抖，360° 水平自动矫正
• AI 三芯片系统：AI 夜景降噪、30 种运动场景智能识别、自动剪辑成片
• 隐形自拍杆算法：后期自动消除自拍杆画面
• 屏幕：2.5 英寸触控翻转彩屏，前置可视，自拍实时预览
• 接口：底部 1/4 英寸标准螺口、侧边磁吸快拆拓展接口、USB3.0 Type-C
• 无线：蓝牙 5.2、WiFi 802.11 a/n/ac，支持手机直连图传、遥控拍摄
• 控制：手势拍摄、语音控制、手机 APP 远程操控
• 机身四阵列全景立体声麦克风，功能：2 档智能降风噪、AI 人声增强、360° 全景声场，采样 48kHz 16bit AAC，可外接无线麦克风
• 尺寸（宽×高×厚）：46.0 × 124.5 × 38.18 mm，整机重量（含电池）：200g
• 防水：裸机 15 米 IPX8 防水；搭配原厂潜水壳可达 60 米深水拍摄
• 工作温度：-20℃ ~ 40℃
• 充电规格：PD3.0/PPS 30W 快充，关机 20 分钟充至 80%，35 分钟完全充满
• 仅支持 microSD 卡，规格要求 UHS-I V30 及以上，最大支持 1TB，机身无内置存储空间，需自备高速内存卡

4. 全景运动相机续航随行套装×1
• 双传感器：两颗 1/1.28 英寸 CMOS，单像素 2.4μm，感光面积比上一代提升 144%
• 镜头：双全景鱼眼，恒定 F2.0 大光圈，等效 6mm（35mm 画幅）
• 镜片：可自行拆卸更换强化玻璃，裸机自带基础镜头防护
• 超采样：11K 像素超采样输出 8K 全景视频
• 动态范围：13.5 档，搭载三芯片 AI 夜景降噪
• 全景视频拍摄规格（最高码率 180Mbps，H.265 编码）：
◦ 360° 全景模式：8K 7680×3840：24/25/30fps（支持夜景录像）
◦ 5.7K+ 5760×2880：24/25/30fps
◦ 5.7K 5760×2880：24/25/30/48/50/60fps（运动 HDR）
◦ 4K 3840×1920：24/25/30/60/100/120fps（子弹时间高帧率）
• 平面单镜头模式：4K/2.7K/1080P 最高 60fps；方形 3840×3840@30fps
• 特色拍摄模式：动态跟拍 2.0（全景+4K 双录）、子弹时间、移动延时、循环录像、行车记录
• 照片规格：像素 7200 万全景照片，存储格式 JPG / DNG RAW / HDR 合成照片，色彩：标准/鲜艳/灰调、10bit I-Log 日志色彩，长曝光最长 120s，支持星空延时
• 曝光可调参数：ISO 100–6400，快门拍照 1/8000s ~ 120s；录像受帧率限制，白平衡 2000K–10000K 手动调节，曝光补偿 ±4EV
• 防抖：全景电子防抖，360° 自动水平矫正
• AI 三芯片：智能场景识别、夜景降噪、自动剪辑成片
• 隐形自拍杆算法：后期一键消除杆体画面
• 屏幕：2.5 英寸翻转触控彩屏，自拍前置实时预览
• 接口：底部 1/4 英寸标准螺口、侧边磁吸拓展、USB3.0 Type-C
• 无线：蓝牙 5.2 + WiFi 2.4G/5G 双频，手机实时图传、远程遥控
• 操控：手势拍摄、语音声控、机身实体按键
• 四阵列全景立体声麦克风，功能：2 档智能降风噪、AI 人声增强、360° 环绕声场，采样规格 48kHz 16bit AAC
• 整机尺寸（宽×高×厚）：46.0 × 124.5 × 38.18 mm，含电池整机重量：200g
• 防水：裸机 IPX8 15 米防水；搭配原厂潜水壳可达 60 米深水
• 工作温度：-20℃ ~ 40℃
• 充电标准：PD3.0/PPS 30W 快充，关机 20 分钟充至 80%，35 分钟完全充满
• 单块电池实验室续航（25℃环境）：8K30fps 93 分钟，5.7K30fps 135 分钟，5.7K24fps 长续航模式最长 208 分钟
• 无内置存储空间，仅支持 microSD 卡，规格要求 UHS-I V30 及以上高速卡，最大支持 1TB
5. 双摄云台相机创作者套装×1
含主机×1、保护壳、防风罩、续航手柄、发射器、增广镜等。
• 主摄（广角）：1 英寸 CMOS，3700 万像素，F1.8，等效 20mm，最近对焦 9cm
• 长焦镜头：1/1.3 英寸 CMOS，F2.0，等效 60mm，最近对焦 15cm
• 变焦能力：无损 6 倍变焦（等效 120mm），混合最高 12 倍变焦（等效 240mm）
• 动态范围：14 档，支持 10bit I-Log 日志色彩，ACES 标准适配
• 感光能力：三 AI 芯片系统，4K60fps 超级夜景模式，暗光降噪大幅提升
• 视频拍摄规格（编码 H.265，支持杜比视界）：
◦ 分辨率：8K 16:9（7680×4320），帧率 24/25/30fps
◦ 分辨率：4K 16:9（3840×2160），帧率 24/25/30/48/50/60/100/120fps
◦ 分辨率：4K 9:16 竖屏（1728×3072），帧率 24/25/30/48/50/60fps
◦ 分辨率：2.7K 16:9/9:16，帧率最高 120fps
◦ 分辨率：1080P，帧率最高 240fps
• 特色模式：轨迹延时、2 亿像素宽幅全景、人像虚化、长焦微距、动态跟拍、长曝光夜景
• 照片规格：格式 JPEG / DNG RAW / JPEG+RAW 双存，全景 2 亿像素超宽风景全景，人像模式 AI 肤质优化、胶片滤镜、自然背景虚化
• 机械转动范围：平移（Yaw）-63° ~ 240°（总 303°），俯仰（Pitch）-98° ~ 180°（总 278°），横滚（Roll）-63° ~ 220°（总 283°）
• 电控可控范围：平移 -57°~235°、俯仰 -57°~120°、横滚 -50°~50°
• 最大转速：210°/秒
• 防抖精度：±0.005° 物理云台防抖
• AI 追踪：深度追踪，支持多人、物体锁定，角落稳定跟拍
• 可拆卸 OLED 触控屏，尺寸 2 英寸分离式触控 OLED 屏，屏幕内置 210mAh 独立小电池、独立麦克风
• 无线图传距离：最远 20 米，可拆下来手持远程取景、遥控拍摄
• 峰值亮度：户外强光可视，支持自定义界面
• 内置存储：47GB，拓展卡槽 MicroSD，最大支持 2TB（要求 V30/U3 高速卡）
• 机身 4 阵列麦克风（云台 3 颗+分离屏幕 1 颗），套装附赠无线麦克风，48kHz 16bit 采样，人声增强、风噪抑制
• 屏幕可自定义头像/文字
• 机身尺寸：52.4 × 169.9 × 38.5 mm，裸机重量：约 215g
• 主机内置电池：1550mAh 锂电池，纯主机续航 1080P24fps 最长约 4 小时
• PD 快充：23 分钟充至 80%，35 分钟满电
• 工作温度：0℃ ~ 40℃
• 无线：蓝牙 5.4 + WiFi 双频 2.4G/5G，APP 实时图传、参数调节
6. FPV 航拍无人机体感畅飞套装×1
含飞行器、穿越摇杆 3、飞行眼镜 N3、3 块电池、充电管家。
• 不含数字图传模块：147×171×41mm，151g；搭载数字图传模块：167×171×54mm，160g
• 整机全包围桨保，室内安全飞行
• 单电池空载最长飞行：19 分钟；安装桨保约 17 分钟
• 最大抗风等级：10.7m/s（5 级风）
• 最大起飞海拔：2000m
• 三档飞行速度：
◦ 平稳挡：上升 0.5m/s、下降 0.5m/s、水平 1m/s
◦ 普通挡：上升 3m/s、下降 3m/s、水平 8m/s
◦ 运动挡：上升 5m/s、下降 3m/s、水平 12m/s
• 最大续航里程：7km
• 定位系统：GPS + 北斗 + Galileo 三模卫星定位
• 前视激光雷达 + 全向单目视觉 + 下视红外传感，前后左右上下六向障碍物检测，室内外自动刹停、绕行
• 传感器：1/2 英寸 CMOS，1200 万有效像素
• 镜头：119.8° 超广角，等效 16.5mm，F2.2 大光圈，最近对焦 0.7m
• 云台俯仰角度：-90° ~ +10°
• 电子增稳：超强电子增稳，眼镜模式可开关防抖
• 视频拍摄规格（编码 MP4，最高码率 80Mbps）：
◦ 横屏 16:9：4K 3840×2160：30/50/60fps；4K 100fps 慢动作
◦ 1080P 1920×1080：30/50/60/100fps
◦ 竖屏 9:16（短视频专用）：2.7K 1512×2688：30/50/60fps
◦ 4:3 画幅（仅眼镜模式可用）：4K/1080P 30fps
• 照片规格：最大 4000×3000（1200 万像素），JPG 存储
• ISO：拍照 100–12800；录像 100–12800
• 快门：录像 1/8000s~1/30s；拍照 1/8000s~1/10s
• 内置机身存储：49GB，无需插卡
• WiFi 传输：2.4G/5G 双频，最高 80MB/s 下载速度
• 无线图传：数字图传 O4，最远 10 公里，最大图传码率 60Mbps，最低延迟 54ms
• 蓝牙 5.2，用于配件配对
• 单块智能电池容量：1606mAh
• 充电管家：三槽双向并充，65W 快充下 3 块电池约 70 分钟充满
• 单电池关机快充：Type-C 直充，约 40 分钟满电
• 套装 3 块电池总连续飞行时长最高约 50 分钟
• 全向避障自动绕行、刹停保护
• 智能跟随（新增骑行模式）、聚焦、环绕 POI
• 手势操控、掌上起飞+寻掌降落
• 大师镜头、滑动变焦、一键短片
• 轨迹延时、延时摄影、循环录像
• 低电量自动返航、失联自动返航
7. FPV 航拍无人机畅飞套装×2
含飞行器、遥控器 N3、3 块电池、充电管家。
• 不含数字图传模块：151g；尺寸 147×171×41mm（含桨保）
• 搭载数字图传模块：160g；尺寸 167×171×54mm（含桨保）
• 整机一体化全包桨保，室内安全飞行，无需额外防护壳
• 单电池无风空载最长续航：19 分钟；安装桨保约 17 分钟
• 最大抗风等级：10.7m/s（5 级风）
• 最大起飞海拔：2000m
• 三档飞行速度：
◦ 平稳挡（Cine）：上升 0.5m/s、下降 0.5m/s、水平 1m/s
◦ 普通挡：上升 3m/s、下降 3m/s、水平 8m/s
◦ 运动挡：上升 5m/s、下降 3m/s、水平 12m/s
• 最大飞行里程：7km
• 定位系统：GPS + 北斗 + Galileo 三模卫星定位，搭配下视视觉精准悬停
• 前视激光雷达+前后左右单目视觉+底部红外传感，六向障碍物检测，自动刹停、绕行，室内外通用安全防护
• 图像传感器：1/2 英寸 CMOS，1200 万有效像素
• 镜头：119.8° 超广角，等效 16.5mm，F2.2 大光圈，最近对焦 0.7m
• 云台俯仰行程：-90° ~ +10°，可垂直俯拍地面
• 电子增稳：超强电子防抖，运动跟拍画面稳定
• 视频拍摄规格（编码 MP4，最高码率 80Mbps）：
◦ 16:9 横屏：4K 3840×2160：30/50/60fps；4K 100fps 慢动作
◦ 1080P 1920×1080：30/50/60/100fps
◦ 9:16 短视频竖屏：2.7K 1512×2688：30/50/60fps
◦ 4:3 画幅（图传眼镜模式专用）：4K/1080P @30fps
• 最大 4000×3000（1200 万像素），JPG 格式
• ISO 范围：拍照/录像 100–12800
• 快门：录像 1/8000s~1/30s；拍照 1/8000s~1/10s
• 内置机身存储：49GB，无需插内存卡即可拍摄
• WiFi 传输：2.4G/5G 双频，最高 80MB/s 素材下载速度
• 数字图传（搭配套装图传模块）：最远 10km，图传码率 60Mbps，最低延迟 54ms
• 蓝牙 5.2，用于配件配对、手势联动
• 单块智能电池容量：1606mAh
• 双向三槽充电管家：可同时充 3 块电池，68 分钟全部充满；支持反向给手机充电
• 单电池直充：关机快充约 40 分钟充满
• 套装 3 块电池合计连续飞行最长约 50 分钟
• 智能跟随（新增骑行模式，最高 43km/h 跟拍）、POI 环绕、聚焦锁定
• 手势操控、掌上起飞、寻掌自动降落
• 大师镜头、滑动变焦、一键短片
• 轨迹延时、移动延时、循环录像
• 低电量自动返航、失联保护返航
8. 拇指运动相机人气套餐×1
含主机、脖挂防丢绳、磁吸配件、迷你脚架自拍杆 2.0、转向支架。
• 单机尺寸（宽×高×厚）：46 × 45.7 × 18.3 mm，装镜头保护镜厚度：22.4 mm
• 单机重量：52.9g
• 防水性能：裸机 3 米生活防水，游泳、雨天日常可用
• 无内置机身存储，必须搭配 Micro SD 卡，最大支持 2TB（V30/U3 高速卡）
• 传感器：1/1.28 英寸 CMOS，感光面积比上一代提升 221%
• 镜头：146° 超广角，F2.0 大光圈，最近对焦距离 30cm
• AI 芯片：5nm 旗舰 AI 芯片，夜景降噪、纯净模式
• 动态范围：13.5 档，支持 HDR 视频、人像肤质优化
• 照片规格：最高 7200 万像素全景照片，格式 JPG/DNG RAW
• 全视频拍摄规格（编码 H.265，最高码率 180Mbps）：
◦ 16:9 横屏：4K 3840×2160：24/30/60fps
◦ 2.7K 2720×1536：24/30/60fps
◦ 1080P 1920×1080：24/30/60/120fps（慢动作）
◦ 9:16 竖屏短视频：2.7K 1536×2720：24/30/60fps
• 特色拍摄模式：延时摄影、移动延时、一键短片、循环录像、语音声控拍摄、HDR 录像
• 六轴陀螺仪电子防抖，走路、跑步画面稳定
• AI 智能剪辑、自动取景、人物智能跟随
• 磁吸快拆结构，一秒拆装更换佩戴配件
• 无线：蓝牙 5.3 + WiFi 双频，手机实时图传、一键导出素材
• 单机续航参考（25℃实验室）：4K30fps 约 60 分钟，1080P24fps 长续航模式最长 70 分钟
• 充电速度：关机 12 分钟充至 80%，20 分钟完全充满
• 拓展 Action Pod 拓展舱（需单独购买）：内置 1450mAh 副电池，总续航可达 200 分钟
• 机身双阵列立体声麦克风，AI 智能降风噪，户外骑行、徒步减少风噪干扰
• 48kHz 16bit AAC 音频采样
9. 无线领夹麦克风一拖二×1
含接收器+发射器×2。
发射器硬件参数：
• 充电盒，单机重量：16g（超轻无感佩戴）
• 尺寸：32.8 × 30.8 × 14.2 mm
• 麦克风类型：全指向电容麦
• 频率响应：
◦ 关低切：20Hz–20kHz（编码）/ 20Hz–24kHz（无损）
◦ 开低切：100Hz–20kHz（编码）/ 100Hz–24kHz（无损）
• 灵敏度：-36±1 dBV@1kHz，94dB SPL
• 信噪比：72dB
• 最大声压级：126dB SPL@1% THD（无惧大喊、嘈杂环境）
• 采样精度：48kHz / 24bit 无线无损传输
• 本地内录：32bit 浮点双文件内录（同步保存压缩+无损两路音频，防爆音、保留动态细节）
• 内置时间码，多机位音画对齐
• 2 档智能降噪：轻度/深度降噪
• 3 种人声预设：标准、温润、明亮
• 内置锂电：275mAh，3.87V
• 单次连续工作：10 小时（两发同时连接、无降噪）
• 充电时长：约 50 分钟充满
• 快充：充电 5 分钟，可用 2 小时
• 工作温度：-10℃ ~ 45℃
• 2.4GHz 双频自适应抗干扰
• 无障碍最远传输距离：400 米
• 支持直连口袋云台相机/运动相机/全景相机部分机型，无需接收器
接收器硬件参数：
• 重量：29g
• 屏幕：彩色触控显示屏，实时看音量、电量、声道、降噪状态
• 通道能力：一拖四，最多同时接入 4 支发射器；可同步输出给 8 台副接收器
• 声道模式：单声道合并、立体声、四声道独立分轨输出（后期可单独调节两个人声音量）
• 自适应 AGC 自动增益，自动防爆音
• 接口：3.5mm TRS 音频输出、USB-C（供电/手机直连）
• 内置电池续航：10 小时
• 支持实时监听耳机输出
充电收纳盒参数：
• 尺寸：106.3 × 42.5 × 59.2 mm
• 重量：164.1g
• 内置电池：1950mAh
• 满电可给 2TX+1RX 整套完整补电约 2.4 次
• 整套总续航（机身+充电盒）：最长 28 小时
• 充电时长：整机充满约 1.5 小时
• 支持 PD 快充输入
• 四发八收拓展：接收器可连 4 支麦，主接收器同步分给 8 台相机收音，访谈、多机位拍摄专用
• 32bit 浮点本地内录：断连不丢素材，大幅提升后期容错
• 四声道独立录音：两个人声+两路环境音分离，剪辑互不干扰
• 双频无线抗干扰，商场、演唱会等复杂环境稳定收音
• 磁吸/背夹双佩戴方式，衣领、帽子、胸前均可固定
• 内置时间码，相机、多设备快对齐音视频
• 兼容手机、微单、运动相机、云台相机全设备
适用设备：
• 相机：索尼、佳能、尼康、富士等带 3.5mm 音频口微单
• 云台：口袋云台相机系列、运动相机系列
• 运动相机：全景相机系列
• 手机：安卓 Type-C、iOS 设备（搭配转接头）
10. 户外电源×1
• 288Wh/300W，磷酸铁锂
• 整机重量：约 2.5kg，单手可拎
• 特色：二合一提手数据线，提手拆解即为 140W 双向 USB-C 快充线
• 自带 LED 照明灯+SOS 求救爆闪模式，独立开关控制
• 整机多接口同时输出最大 300W，支持 5 台设备同步供电
• USB-C 接口（3 个）：
◦ USB-C1：140W 双向输入/输出，档位 5V3A/9V3A/12V3A/15V3A/20V5A/28V5A
◦ USB-C2：140W 纯输出
◦ USB-C3：65W 纯输出，档位 5V3A/9V3A/12V3A/15V3A/20V3.25A
• 快充协议：PD3.0、PPS、QC、SCP、FCP 通用快充
• USB-A 接口 ×1：额定输出 5V/3A，最大功率 15W
• 车载点烟器口（DC 12V）：输出电压 13.1V，最大功率 120W，适用车载充气泵、车载电热毯、汽车电瓶应急补电
• 输入充电方式（3 种，支持多路同时充）：
◦ USB-C1 PD 快充输入（最快）：最大输入功率 140W，充电时长约 70 分钟充至 80%，满电约 2 小时，支持边充边放
◦ DC8020 太阳能输入（内置 MPPT 光伏稳压模块）：电压区间 16V~28V，最大 6A，最大光伏输入 100W，适配 40W~100W 太阳能板
◦ DC8020 车载车充输入：电压区间 11V~16V，最大输入功率 96W
• 节能模式：默认开启，闲置自动降功耗；连续短按电源键 3 次可关闭
• 数字显示屏：实时显示剩余电量、输出功率、输入功率
• 多重保护：过充、过放、过流、短路、高温低温保护
• 散热：双侧格栅被动散热，低噪音无风扇
小计：37,460 元
二、激光打标机
11. 光纤激光打标机×1
20W，电脑控制
激光器功率：20W/30W/50W/60W
调制频率：20KHZ‑200KHZ
打标范围：100mm*300mm(可选)
最大扫描速度：≤12000mm/s
最小线宽：0.01mm
重复精度：±0.01
标刻深度：0.01‑1mm（可调）
激光波长：1064nm
操作系统：Win
控制接口：标准 USB
光束质量 M2：M2＜2
激光重复频率：20KHz‑200KHz
激光器寿命：100000 小时左右
最小字符：0.3mm
供电要求：220V 50Hz 10A
冷却方式：风冷
设备调整功率：≤0.8KW
手动升降台 手动调节精度：0.1mm
旋转工作台接口：后期可增加旋转工作台
可打标材料：不锈钢（如 304.17‑4ph），钛合金，铝合金及塑料等
可连续工作小时：≥24 小时20W，锐科激光器，电脑控制，型号：WH‑GYG‑N
激光器功率：20W/30W/50W/60W
调制频率：20KHZ‑200KHZ
打标范围：100mm*300mm(可选)
最大扫描速度：≤12000mm/s
最小线宽：0.01mm
重复精度：±0.01
标刻深度：0.01‑1mm（可调）
激光波长：1064nm
操作系统：Win
控制接口：标准 USB
光束质量 M2：M2＜2
激光重复频率：20KHz‑200KHz
激光器寿命：100000 小时左右
最小字符：0.3mm
供电要求：220V 50Hz 10A
冷却方式：风冷
设备调整功率：≤0.8KW
手动升降台 手动调节精度：0.1mm
旋转工作台接口：后期可增加旋转工作台
可打标材料：不锈钢（如 304.17‑4ph），钛合金，铝合金及塑料等
可连续工作小时：≥24 小时
12. 打标机耗材×1 批
金属芯片，氧化铝，不锈钢等练习耗材。
13. 激光防护眼镜×1
• 贴合人脸的镜框设计，柔软贴合，佩戴舒适
• 可见光透光率 10%
• 典型波长 1064/1070/1080/1100nm
• 使用波长范围 190-420nm、850-1300nm
• 使用标准 EN207:2009+AC:2011
• 适用功率区间：20W～800W 光纤打标、MOPA 雕刻、低功率激光清洗/焊接
小计：6,200 元
三、专用耗材与配件
14. 64GB microSD 卡×7
• 存储卡类型：microSDXC TF 卡
• 标称容量：64GB
• 文件系统：exFAT（出厂默认，支持 4GB 以上单文件，适配 4K 视频）
• 总线接口：UHS-I（SD 3.0，最高 400MHz 总线频率）
• 速度等级标识：
◦ 视频等级：V30（最低持续写入 ≥ 30MB/s，稳定录制 4K 视频）
◦ UHS 速度等级：U3
◦ 应用性能等级：A2（手机/掌机 APP 高速加载）
◦ 基础速度等级：Class 10
• 最大读取速度：205MB/s
• 最大瞬时写入速度：100MB/s（64GB 容量专属，128G 及以上写入 150MB/s）
• 最低持续写入：≥ 30MB/s（V30 强制标准，不会断录、丢帧）
• 技术加持：自研 LDPC 纠错、4K Page Mode 写入优化，长时间录制不掉速
• 尺寸重量：标准 microSD 规格 15mm × 11mm × 1mm，单卡净重约 0.5g
• 七重防护特性：
◦ IPX7 防水：1 米清水浸泡 30 分钟无损
◦ 耐高低温：工作温度 -25℃ ~ 85℃，存储温度 -40℃ ~ 85℃
◦ 防 X 光：机场安检 X 光（≤ 100mGy）不损坏数据
◦ 防磁：耐受 15000 高斯强磁场
◦ 抗震抗冲击：1500G 冲击、1.5 米自由跌落无损
◦ 防振动：10–2000Hz 宽频振动防护，无人机/骑行稳定
◦ 耐磨插拔：支持 10000 次反复插拔
• 环境与使用参数：工作电压 2.7V ~ 3.6V，擦写寿命：原厂工业级闪存颗粒，支持长期循环拍摄
• 配套软件：免费数据恢复工具，误删照片视频可找回
• 质保政策：全球有限终身质保（部分地区限定 10 年）
• 适配设备：
◦ 无人机：各品牌迷你/中型/专业航拍无人机全系列
◦ 运动/云台相机：全景相机、拇指相机、口袋云台相机、运动相机系列
◦ 手机、平板、掌机
◦ 行车记录仪、监控摄像头、便携录音设备
• 视频：稳定录制 4K 60fps 超高清视频，兼容 H.264/H.265 高码率素材
• 照片：支持 RAW+JPG 连拍、延时摄影、全景长时曝光
• 游戏：A2 等级，掌机大型游戏快速加载、无卡顿
15. FPV 航拍无人机备用桨叶×6 对
• 核心物理尺寸重量（单桨）：桨叶直径 55.9 mm，单片净重约 0.77g
• 轮毂安装孔径：匹配原厂电机轴标准尺寸
• 单片动平衡公差：±0.1g，整机飞行低震动、无抖动
• 材质工艺：基材为玻纤增强尼龙复合材质，高韧性、抗撞击、轻量化；磕碰不易直接断裂，适配全包桨保室内穿梭飞行
• 叶片翼型：优化静音曲面，降低高速飞行风噪，同时提升动力效率，不缩减原厂续航
• 螺丝规格：M1.2 × 3.6 mm 微型内六角螺丝，每套内含 4 颗全新专用螺丝
• 安装规范：官方要求仅使用配套新螺丝，禁止重复使用旧螺丝，防止滑丝、松桨坠机
• 拆装工具：需使用整机附赠专用微型螺丝刀
• 气动设计：兼顾悬停稳定与运动挡高速穿梭动力，匹配原厂 19 分钟空载续航
• 耐冲击：适配室内桨保防护下轻微磕碰，户外低速剐蹭不易碎裂
• 工作温度：-10℃ ~ 45℃，高低温环境材质不变形、不软化
• 降噪优化：弧形后掠叶片，对比普通直桨风噪降低，FPV 飞行收音干扰更小
16. FPV 航拍无人机智能飞行电池×1
• 电芯体系：LiNiMnCoO2 三元锂电池
• 标称容量：1606 mAh
• 标称电压：7.16 V（2 串锂电）
• 充电截止电压：8.6 V
• 额定能量：11.5 Wh
• 单块净重：约 46 g
• 电池类型：内置 BMS 智能管理锂电
• 极限空载最长续航：19 分钟
• 测试条件：无风、海拔 20m、不装数字图传模块、1080P/30fps、关闭录像、匀速 4m/s 直线飞行
• 加装数字图传模块：约 17 分钟
• 加装全包桨叶保护罩：约 17 分钟
• 运动挡高速穿梭、大风环境：12–15 分钟
• 满电可连续完成 20 次掌上起飞降落、一键短片拍摄
• 两种充电方式：
◦ 机身直充（USB-C）：最大充电功率 15W，单块从零充满约 70 分钟
◦ 配套双向三槽充电管家：搭配 65W PD 充电器可 3 块电池同时并充，三块全部充满约 68 分钟
▪ ＞45W 充电器：3 块同步快充
▪ 30W–45W 充电器：仅 2 块并充
▪ ＜30W 充电器：电池按剩余电量顺序依次充电
• 允许充电温度：5℃ ~ 40℃
• 飞行器工作温度：-10℃ ~ 40℃，低温环境会自动限制飞行功率、缩短续航

17. FPV 航拍无人机桨叶保护罩×3
• 结构形式：左右分体一体式全包笼型，一套 2 片完整包裹 4 个电机桨叶
• 单片桨保尺寸：长 147mm × 宽 65.2mm × 高 16.8mm
• 单片净重：约 4.2g，整套一对总重 ≈ 8.4g
• 安装后整机尺寸：
◦ 不含数字图传模块：147×171×41mm
◦ 加装数字图传模块：167×171×54mm
• 加装桨保整机重量：
◦ 无图传：151g + 8.4g ≈ 159.4g
◦ 带图传：160g + 8.4g ≈ 168.4g
• 基材：高韧性改性尼龙复合材质，轻量化+抗冲击
• 笼体结构：多层环形镂空支架，通风阻风小、不遮挡云台与全向避障传感器
• 卡扣结构：机身电机座专用卡扣式快拆，对准卡位按压即可锁紧，拆装无需工具
• 外观配色：哑光深空灰，与机身原厂配色统一
• 续航衰减：无风标准环境，加装桨保单电池续航由 19 分钟降至约 17 分钟
• 气动优化：环形镂空导流设计，大幅降低风阻，运动挡、FPV 穿梭无明显动力衰减
• 避障兼容：支架镂空布局，不遮挡前视激光雷达、四周单目视觉、下视红外传感，全向避障功能完全正常
• 云台无遮挡：保护笼高度低于云台俯仰行程，俯拍 -90° 无黑边、无支架入镜画面
• 全包围防护：完整包裹桨叶，室内穿梭、人群、墙面、树枝碰撞隔绝桨叶接触外物
• 人身安全：阻挡高速旋转桨叶，近距离手持起飞、室内低空飞行防划伤
• 缓冲抗撞：尼龙笼体可吸收撞击冲击力，减少桨叶断裂、电机震损概率
• 兼容拓展：可与数字图传模块、云台保护罩同时安装，无干涉
小计：1,540 元
四、直播一体机套装
18. 直播摄像头×1
• 整机净重：125g
• 机身尺寸：约 86×72×46mm
• 供电传输：USB 3.2 Type-C 一线通，免驱动即插即用，无需采集卡
• 图像传感器：1/1.2 英寸大底 CMOS，原生像素 5000 万物理像素
• 输出分辨率：
◦ 4K（3840×2160）：30/60fps
◦ 2.7K/1080P/720P：最高 60fps
◦ 支持 9:16 竖屏原生输出（短视频直播）
• 镜头规格：固定大光圈 F1.6，等效广角视野，水平视场约 84°，最近对焦距离 10cm，支持美妆/珠宝微距特写
• 对焦系统：PDAF 全像素相位极速对焦，人物/商品毫秒切换对焦
• 低光性能：最低彩色照度 0.005Lux，室内弱光无补光画面干净低噪点
• 画质算法：
◦ 原生人像背景虚化（大底物理虚化，非软件抠图）
◦ 多级美颜、肤色优化、自动白平衡、宽动态 HDR
◦ 电子防抖、AI 降噪、AI 光影提亮
• 旋转范围：水平 Pan ±160°（左右全域跟随），俯仰 Tilt -30° ~ +90°（可俯拍桌面、板书）
• 数码变焦：4 倍无损数字变焦
• AI 智能跟随模式（4 种构图）：常规构图、半身人像、全身人像、商品特写
• 白板教学模式：自动识别板书并放大全屏
• 云台特性：顺滑静音电机，追踪无卡顿、无抖动
• 手势识别操控：
1. OK 手势：开启/关闭 AI 跟随
2. 手掌放大/缩小手势：画面变焦调节
3. 单手比心：一键切换特写构图
• 语音控制（可自定义唤醒词）：支持指令放大画面、缩小画面、开启跟随、关闭跟随、切换白板模式
• 机身状态指示灯：绿灯待机无 AI 追踪，蓝灯 AI 人物跟随开启
• 内置双阵列立体声麦克风，搭载 AI 降噪芯片，抑制环境杂音、键盘敲击、空调风噪
• 48kHz/16bit 音频采样，人声增强优化
• 支持电脑外接耳机实时监听
• 接口：USB3.2 Type-C（视频、音频、供电三合一）
• 系统支持：主流桌面操作系统
• 直播软件兼容：主流直播及会议软件全平台兼容
• 配套 PC 管理软件：直播助手，自定义美颜、云台速度、构图、画质参数
• 供电电压：5V USB 供电，整机功耗 ≤ 3.5W
• 工作温度：0℃ ~ 40℃；存储温度：-20℃ ~ 60℃
• 线材标配：1.5 米 USB-C 传输供电线
19. 4K AI 直播摄像头×1
• 整机尺寸：底座直径 112mm，整机高度 136mm
• 整机净重：365g
• 机身材质：哑光 ABS 阻燃外壳，底部标准 1/4 英寸三脚架螺纹
• 供电传输：USB3.2 Type-C 一线通（视频、音频、供电三合一），免驱动即插即用
• 传感器：1/2.8 英寸 CMOS，有效像素 830 万物理像素（原生 4K 输出）
• 镜头与变焦：
◦ 3 倍光学变焦 + 7 倍数字变焦，10 倍混合变焦
◦ 固定光圈 F1.8 大光圈
◦ 水平视场角：72.5° 广角
◦ 最近对焦距离：10cm 微距，美妆、珠宝、书本特写清晰
• 输出分辨率 & 帧率：
◦ 4K 3840×2160：30fps（主直播画质）
◦ 2.7K：60fps
◦ 1080P 1920×1080：30/60fps（高流畅舞蹈/游戏直播）
◦ 原生支持 9:16 竖屏输出（短视频、短视频平台直播）
◦ 视频编码：MJPG、YUY2 双格式输出
• TOF 激光对焦（Pro 版标配）：快速远近切换不跑焦，带货拿取商品实时清晰
• 多级智能美颜：一键遥控切换「美颜模式/标准模式」，磨皮、提亮、肤色优化
• 宽动态 HDR：明暗反差场景抑制过曝、暗部提亮
• 3D 电子防抖，室内走动直播画面稳定
• 低光性能：最低 0.05Lux 彩色成像，弱光直播间无明显噪点
• 水平旋转 Pan：±165°，总行程 330°，机身可完整转圈
• 俯仰旋转 Tilt：-20° ~ +90°，可俯拍桌面、仰拍全身
• 操控方式：机身按键 + 2.4G 无线全功能遥控器
• 预置位存储：标准版支持 9 个机位预置；Pro 版支持 6 个，一键切换特写/全身/商品机位
• 云台特性：低噪音无刷电机，直播无电机杂音干扰收音
• AI 人形自动跟随：识别人体轮廓，主播走动自动居中锁定 C 位
• AI 人像框选：优先识别人脸，弱化背景突出主播
• 画面镜像翻转、画面旋转适配竖屏直播
• 遥控器一键变焦、云台归中、美颜开关、静音麦克风
• 内置双阵列全向降噪麦克风，拾音距离 3 米清晰拾音
• AI 风噪/键盘杂音抑制，直播无环境杂声
• 支持电脑耳机监听、外接 3.5mm 麦克风拓展
• 数据接口：USB3.2 Type-C 高速传输，标配 2 米加长数据线
• 支持系统：主流桌面操作系统全版本
• 直播软件兼容：主流直播及会议软件全平台兼容
• 配套软件：直播助手，自定义美颜强度、云台速度、构图参数
20. 导播切换台×1
• 机身尺寸：237.5 × 103.4 × 35.1 mm
• 整机重量：550g（便携桌面小型机身）
• 供电：12V DC 外置电源适配器（标配）
• 整机功耗：最高 36W
• 工作环境：5℃ ~ 40℃，湿度 ≤ 90% 无凝露；存储 -10℃ ~ 60℃
• 图像处理位深：10bit 4:2:2 YUV 全通道无损处理
• 输入规格：
◦ 4×HDMI-A 视频输入，每路内置格式转换+信号再同步，不同分辨率/帧率设备可同时接入自动适配
◦ 每路 HDMI 内嵌 2 通道立体声数字音频
◦ 支持输入分辨率（仅 HD，无 4K）：720p50/59.94/60；1080i50/59.94/60；1080p23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60
◦ 配套相机控制：支持有线远程控制兼容电影摄像机系列：光圈、快门、ISO、录制启停、tally 灯同步
• 视频输出接口：
◦ HDMI 节目输出（Program）：输出导播最终合成画面，分辨率与输出制式统一；可接监视器、采集卡、第二路直播设备
◦ 内置多路分割 Multiview 监看：HDMI 输出内置多画面分割：4 路机位+媒体素材+预监 PVW+主监 PGM，同步显示录制/推流/音频状态，无需额外分割器
• 数据与控制接口：
◦ RJ45 千兆网口（10/100/1000M）：内置硬件 H.264 编码，有线直推直播（各主流直播平台）；局域网电脑软件远程控制、固件升级、外接专业控制面板
◦ USB-C 3.1 Gen1 多功能接口，四大功能合一：
(1) 外接 U 盘/移动硬盘录制 H.264 视频
(2) 电脑识别为 USB 摄像头，直播软件无采集卡直取画面
(3) 软件远程控制
(4) 固件升级、外接硬件控制面板
◦ 模拟音频输入：2×3.5mm TRS 立体声接口，可接领夹麦、桌面麦克风、手机伴奏
◦ 数字音频：四路 HDMI 内嵌音频自动解嵌，全部通道统一混音
◦ 数字调音台功能：每路独立推子、静音、独奏 Solo、6 段参数均衡、压缩器、限幅器、高通滤波降噪
◦ 内置音效发生器（蜂鸣、提示音）
◦ 支持音频同步延时调节，解决音画不同步
• 转场效果：硬切 Cut、自动叠化 Auto Dissolve、浸入纯色、DVE 推拉/挤压滑动转场，支持自定义转场时长并保存预设
• DVE 画中画：1 路可缩放、移位、边框的画中画，大小位置一键保存预设
• 色键抠像 Chroma Key：高级绿幕/蓝屏抠像，独立边缘羽化、溢色抑制，直播虚拟背景专用
• 下游图文键 DSK：1 层图文图层，叠加台标、标题、字幕，支持 RGBA 透明通道
• 内置媒体存储：机身内置 20 张 PNG 透明图文素材，可通过电脑软件上传台标、开场片尾
21. 领夹麦 1 拖 2×1
套装组成：2 支发射器 TX + 1 台接收器 RX + 充电收纳盒。
• 传输方案：2.4GHz 数字自适应跳频 AFH 抗干扰无线
• 无线传输核心参数：
◦ 调制方式：GFSK，2Mbps 传输速率
◦ 频段：2402–2480MHz 自适应跳频
◦ 传输距离：无遮挡视距 200 米；多人走动/轻度遮挡 40 米稳定工作
◦ 分集接收：双天线分集，减少断连、杂音跳音
◦ 延迟：≤ 20ms 低延迟，直播音画同步无滞后
• 内置麦克风：
◦ 指向：全指向电容咪头
◦ 频响：20Hz–20kHz
◦ 最大 SPL：110dB，高声喊话不破音
◦ 动态范围：86dB
◦ 采样规格：48kHz / 24bit CD 级无损采样
◦ 降噪功能：一键 DSP 智能降噪，抑制风噪、车流、空调杂音
• 声道模式切换（接收器长按切换）：
◦ 立体声模式：TX1 左声道、TX2 右声道，后期可单独调节两人音量
◦ 单声道合并模式：两路人声混合输出，适配手机直播
• 发射器 TX（单支）：
◦ 尺寸：48 × 21.5 × 10 mm
◦ 净重：11.8g，轻量化佩戴无坠感
◦ 内置电池：140mAh 锂电（0.518Wh）
◦ 单次续航：连续录制 8 小时
◦ 充电时长：Type-C 直充 1.5 小时充满
◦ 功能按键：电源键、配对键；自带金属领夹
◦ 拓展：可外接 3.5mm 外置领夹麦（套装标配防风海绵+防风毛衣）
• 接收器：
◦ 尺寸：48.3 × 27.6 × 11 mm
◦ 净重：17.5g，带冷靴卡扣可直接固定相机热靴
◦ 内置电池：200mAh 锂电（0.76Wh）
◦ 单次续航：连续工作 8 小时
◦ 充电时长：Type-C 直充 1.5 小时充满
◦ 按键功能：音量加减、模式切换、电源、配对
◦ 输出接口：3.5mm TRS 音频输出（相机/调音台通用）
◦ 监听：3.5mm 耳机实时监听口，实时听收音效果
• 充电收纳盒：
◦ 尺寸：83 × 60 × 30 mm
◦ 净重：80g
◦ 内置电池：1400mAh（5.18Wh）
◦ 续航能力：可同时给 2TX+1RX 完整补电 2 次，整套综合续航约 24 小时
◦ 充电输入：USB-C 5V/2A 快充
◦ 盒体充电时长：1.5 小时充满收纳盒
◦ 指示灯：外部电量灯+内部设备状态灯，直观查看剩余电量
22. 绿幕布×1 及绿幕支架×1
• 1.5m×2m 抠像绿幕布
• 立杆高度调节：35cm–200cm，三段伸缩锁扣
• 横杆伸缩宽度：70cm–200cm，分段伸缩
• 底座占地：单柱加重隐形底盘，占地面积 32×32cm
• 收纳尺寸：55cm（拆杆后）
• 整机净重：1.2kg
• 管材：加厚航空铝合金，管壁 0.8mm，哑光黑色防锈喷涂
• 底盘：加重一体金属底座，防倾倒
• 最大承重：3kg，适配 1.5×2m、2×2m 绿幕/植绒背景布
• 锁具：旋钮金属锁扣，升降/伸缩不打滑
23. 球形补光灯×1 及补光灯×1
• 26cm 球形灯，散射柔光
• 尺寸：灯体外径 555mm × 内径 455mm × 厚度 45mm（18 英寸）
• 灯体材质：金属外环+柔光扩散面罩，被动散热无风扇
• 安装接口：底部 5/8 英寸标准摄影灯座，兼容所有摄影灯架
• 俯仰调节：支架多角度旋钮锁紧，上下俯仰无卡顿
• LED 灯珠：336 颗冷暖双色灯珠均匀环形排布
• 额定功率：38W（24V 供电）
• 色温区间：3000K–6000K 无极平滑调节（暖黄→自然光→冷白光）
• 亮度调节：1%–100% 线性无级调光，无频闪
• 显色标准：CRI ＞ 90、TLCI ＞ 90，人像肤色、美妆色彩还原准确
• 照度（100% 亮度，0.5 米距离）：约 1400lux，面部均匀柔光、减少眼窝重阴影
• 出光特性：环形柔光，拍摄自带圆形眼神光，适合直播、美妆、人像自拍
• 电源适配器：DC 24V/2A 国标电源，交流 100–240V 宽电压输入
• 机身 USB-A 输出：5V/2A，直播时可给手机、无线麦克风应急充电
• 供电方式：仅适配器直供，不支持外接电池
• 实体双旋钮控制：
◦ 色温调节旋钮：3000–6000K 连续微调
◦ 亮度调节旋钮：1%–100% 无极调光
• 无屏幕极简操控，开机记忆上次亮度、色温参数
• 无 APP、无线遥控，纯机身物理调节
24. 蓝牙键鼠套装×1
• 2.4G 无线连接，支持多设备，10 米操控距离
25. 移动直播支架×1
• 2.2m 可调节，含手机夹
26. 导播软件×1
• 系统限制：仅支持主流 64 位桌面操作系统
• 最大工程分辨率：1920×1080（全 HD，不支持 4K 工程画布）
• 总输入源上限：4 路输入（无硬件采集卡数量硬性限制，取决于电脑性能）
• 摄像机/网络流上限：4 路
• 硬件采集类输入：
◦ 采集卡兼容：主流品牌全系列 HDMI/SDI 采集盒
◦ 网络摄像头：USB 摄像头、各品牌直播摄像头
• 格式兼容输入信号：1080p50/59.94/60、1080i、720p、标清 SD
• 网络 IP 流输入：
◦ NDI：收发双向全兼容，低延迟局域网高清音视频
◦ SRT 安全传输流、RTSP 监控流、RTMP 拉流
• 文件/媒体输入格式：
◦ 视频：MP4、H.264、MOV、AVI、MXF、MPEG2、WMV
◦ 图片：PNG（透明通道）、JPG、BMP、TIFF
◦ 音频：WAV、MP3，支持独立音频播放列表
◦ 文档：演示文稿幻灯片、网页浏览器内嵌窗口、纯色图层
• 远程连线输入：
◦ 最大同时远程嘉宾：4 人（专业版支持 8 人）
◦ 内置主流视频会议软件集成，可直接拉取多人画面进切换台
• 其他特殊输入：DVD 菜单播放、实时慢动作回放（最多 4 路机位回放）
• 转场特效：
◦ 内置 20+ 种原生转场：硬切 Cut、叠化 Dissolve、滑动、推拉、旋转、Cube 立方体、Zoom 缩放等
◦ 自定义转场时长 0–4 秒，4 组快捷收藏转场一键调用
• 色键抠像：蓝/绿双抠像，边缘羽化、溢色抑制、阴影恢复，支持虚拟演播室场景导入，内置 6 套 2.5K 分辨率虚拟背景
• DVE 画中画：多层画中画缩放、位移、边框、圆角预设，保存机位预设
• 图文图层：2 层独立透明图文叠加，支持动态滚动字幕、台标、倒计时条，支持 PSD/PNG 透明素材实时加载
• 画面调节：每路输入独立亮度、对比度、饱和度、锐化、裁剪、翻转、白平衡矫正
• 音频混音系统参数：
◦ 通道架构：每路输入独立音轨，内置 16 通道数字调音台
◦ 单通道处理：静音、独奏 Solo、音量推子、高通滤波、6 段参数均衡、压缩限幅降噪
◦ 音频硬件兼容：专业声卡、采集卡内嵌音频、USB 麦克风、各品牌无线麦
◦ 输出总线：主输出 Master、独立监听总线，支持 20dB 增益提升
◦ 采样规格：48kHz/16–24bit，支持多轨音频同步录制
• 输出功能（推流/录制/外部输出）：
◦ 直播推流：推流通道 HD 版本 1 路独立推流输出（专业版支持 2 路），传输协议标准 RTMP，兼容各主流直播平台；H.264 编码参数自定义：码率范围 128kbps ~ 20Mbps，Profile Baseline/Main/High，Level 3.1~5.1，音频编码 AAC 64–320kbps，支持 CBR 恒定码率，网络缓冲 0–60 帧可调
◦ 本地录制：编码格式 MP4（H.264）、AVI、MPEG-2、WMV，最高录制码率 75Mbps，1080P 同步录制音视频，分离多音轨保存
◦ 硬件外部输出：通过主流采集卡输出 SDI/HDMI 监看、录机、大屏；网络输出、远程输出
◦ 虚拟摄像头输出：系统虚拟相机通道，可输出至各类直播软件，无采集卡二次采集
◦ 多画面监看：内置一体化多画面分割窗口，同时显示全部输入机位缩略图、预监 PVW、主监 PGM、实时音频电平、推流码率、录制时长、Tally 机位指示灯状态，支持单独输出多画面至第二块显示器
27. 光纤 HDMI 线 30 米×1
• 线缆总长：30 米
• 标准版本：HDMI 2.0 有源光纤线（单向传输，分发射/接收端）
• 接口类型：标准 HDMI-A 公头双向
◦ 一端标识 Source（信号发射端）：接电脑/导播台/相机主机
◦ 一端标识 Display（显示接收端）：接显示器、投影仪、大屏
• 线体外径：4.6mm，纤细柔性易穿管预埋
• 整线净重：约 0.72kg
• 接头外壳：铝合金金属外壳，抗氧化散热
• 插头工艺：24K 加厚镀金 HDMI 触点，耐 10000 次插拔、防锈抗干扰
• 传输介质：4 芯玻璃光纤（光电转换传输，无铜芯高速差分线）
• 辅助结构：
◦ 芳纶抗拉丝：预埋抗拉，预埋施工不易拉断
◦ 镀锡铜辅助信号线：仅传输 EDID、HDCP 握手信号
◦ 双层屏蔽：铝箔全包裹屏蔽层，隔绝强电电磁干扰
◦ 内填充 PVC 缓冲层+外层环保 PVC 耐磨护套
• 弯曲标准：最小允许弯曲半径 45mm，禁止小于 90° 死折、挤压光纤芯
• 抗拉强度：额定拉力 220N，满足墙体预埋、吊顶布线施工
• 总传输带宽：18Gbps（HDMI2.0 标准满带宽）
• 最高分辨率/刷新率：
◦ 4K@60Hz 4:4:4 全色度无损传输
◦ 向下兼容：4K30Hz、2K144Hz、1080P240Hz、720P、3D 立体影像
• 色彩规格：支持 10/12bit 色深、HDR10、杜比视界
• 加密协议：HDCP 2.2/1.4 全兼容，支持正版影视、直播采集、导播系统
• 传输延迟：光信号传输，信号延迟 ＜ 1ms，直播无音画不同步
• 距离优势：30 米全程零衰减，铜芯 HDMI 超过 10 米即出现丢帧、花屏
• 内嵌数字音频通道：最高支持 7.1 声道杜比全景声、DTS-HD MA 无损音频
• 支持 ARC 音频回传通道，可反向传输音响音频
• 采样规格：最高 192kHz/24bit 无损音频
• 单向传输：必须区分 Source/Display 两端，插反无画面输出
• 光电分离传输，完全隔绝强电、变频器、灯光设备电磁杂波，直播无横纹噪点
• 纤细柔软，25mm 穿线管可轻松穿过，家装预埋专用
• 兼容采集卡、导播台、直播电脑、投影仪、商用 LED 大屏
• 内置 EDID 自动识别，开机自动匹配显示器分辨率，无需手动设置
28. 光纤 HDMI 线 10 米×1
• 线缆总长：10 米
• 版本标准：HDMI 2.0 AOC 有源光纤线，单向传输
• 接口区分：
◦ Source 发射端：接电脑、导播台、相机、采集卡等信号输出设备
◦ Display 接收端：接显示器、大屏、投影仪、监视器
• 线体外径：4.8mm，纤细 TPE 软线，可穿 25mm 常规穿线管
• 接头外壳：一体式锌合金金属外壳，散热抗氧化
• 插头触点：24K 加厚镀金 HDMI-A 公头，耐 10000 次插拔、防锈防氧化
• 整线净重：约 320g
• 模块尺寸（10 米款）：发射端长 41.3mm，接收端长 41.3mm，宽度 10.5mm
• 传输芯体：4 芯玻璃光纤传输 TMDS 高清视频信号；7 芯镀锡铜辅助线传输 EDID 握手、供电
• 抗拉结构：内置芳纶抗拉纱，预埋吊顶/墙体不易拉断，额定抗拉 200N
• 屏蔽结构：铝箔全包裹单层屏蔽，光电隔离，隔绝灯光、变频器、电机电磁干扰
• 外护套：环保高弹 TPE 材质，耐磨耐弯折
• 最小弯曲半径：40mm，禁止 90° 直角死折、重物长期挤压光纤段
• 总带宽：满速 18Gbps，HDMI2.0 完整带宽无缩减
• 支持分辨率 & 刷新率：
◦ 4K@60Hz 4:4:4 12bit 无损全色度
◦ 向下兼容：2K@144Hz、1080P@240Hz、720P、3D 立体影像
• 色彩与 HDR：支持 HDR10、杜比视界、BT.2020 广色域、10/12bit 色深
• 加密协议：HDCP 2.2 / HDCP 1.4，兼容直播采集、正版影视播放
• 传输延迟：光信号传输延迟 ＜ 0.8ms，直播、导播无音画不同步
• 长线优势：10 米全程无光衰、无横纹噪点，普通铜芯 HDMI 超过 8 米易出现花屏、丢帧
• 内嵌数字音频通道，最高 32 声道无损音频
• 支持杜比全景声、DTS-HD MA、7.1 环绕立体声
• 兼容 ARC 音频回传通道，可反向传输电视音频至音响
• 音频采样规格：最高 1536kHz/24bit 无损采样
• 单向传输硬性要求：两端不可插反，插反无画面输出
• 光电分离传输，完全隔离强电电磁杂波，直播间灯光不产生水波纹干扰
• 纤细柔软，吊顶、墙体预埋、设备机柜布线更简洁
• 内置 EDID 自动识别，开机自动匹配显示器分辨率，无需手动调节
• 兼容设备：导播电脑、切换台、相机采集卡、投影仪、商用 LED 大屏、游戏主机
29. USB-C 延长线 3 米×1
• 总长：3 米
• 接口：Type-C 公头（主机端）→ Type-C 母头（外设端）
• 传输标准：USB3.2 Gen1（USB3.0）
• 线体外径：5.2mm，PVC 软线
• 整线净重：约 360g
• 接头外壳：ABS 工程塑料，24K 镀金触点，耐 10000 次插拔
• 放大模块尺寸：62×24×13mm，内置信号放大芯片，3 米长线无衰减
• 辅助供电：自带独立 Type-C 供电支线，高功耗设备可外接 PD 电源补电
• 导体：加粗镀锡无氧铜，24AWG 电源线 + 28AWG 差分数据线
• 屏蔽结构：双层铝箔+编织铜网四重屏蔽，隔绝直播间灯光、导播台电磁干扰
• 最小弯曲半径：40mm，可穿 25mm 穿线管吊顶预埋
• 抗拉：内置涤纶抗拉纤维，施工拉扯不易断线
• 理论速率：5Gbps，实测稳定 420MB/s
• 视频输出：支持 USB-C 视频 DP Alt Mode，最高 4K@30Hz 画面传输
• 充电规格：最大 5V/3A 15W 供电输出，兼容摄像头、无线麦、拓展坞低功耗设备
• 音频：48kHz/24bit 无损数字音频，无杂音断音
• 兼容雷电 3/4：物理通用，速率锁定 5Gbps，无法跑满雷电 40Gbps
30. 提词器×1
• 整机净重：约 630g（不含支架、平板/手机）
• 折叠外形尺寸：270×260×150mm
• 分光玻璃尺寸：320×240mm 大广角分光镜
• 机身材质：加厚 ABS 工程塑料+航空铝支架，抗形变、遮光不透光
• 分光镜片：高透无重影分光镀膜玻璃，透光均匀，户外强光可读词
• 承载设备上限：支持 12 英寸以内 iPad/平板、全尺寸手机
• 兼容镜头焦距：≥ 24mm 广角镜头，无黑边、无裁切
• 镜头通光口径：最大支持 130mm 镜头直径
• 适配拍摄设备：
◦ 手机：各品牌智能手机、云台相机
◦ 相机：微单、单反、摄像机、卡片机
• 拍摄模式：横拍、竖拍自由切换，搭配一字横杆实现竖屏直播
• 底部标准接口：通用 1/4 英寸摄影三脚架螺口，兼容桌面三脚架、1.8 米落地直播架
• 拓展配件结构：
◦ L 型双支架：固定单反/微单机身
◦ 一字横杆：实现竖屏机位架设
◦ 多规格遮光板：适配不同口径镜头，阻挡环境杂光
◦ 软质遮光布：消除镜头周边反光、杂散光干扰
◦ 手机夹：单独固定手机作为拍摄主机
• 调节方式：多角度铰链结构，分光镜俯仰角度可调，适配不同身高主播
• 系统兼容：
◦ iOS/iPadOS 全版本
◦ 安卓：Android 6.0 ~ Android 14、鸿蒙 OS 2.0+
• 文本功能：
◦ 支持 TXT、PDF 文案导入，手动编辑台词
◦ 字体大小、字体颜色、背景色自定义
◦ 滚动速度 0.5–8 倍速无极调节，支持标记停顿
◦ 悬浮窗提词，拍摄画面与字幕同步无偏移
◦ 同步误差：字幕滚动与录制同步误差 ≤ 0.3s
31. 直播声卡×1
• 机身尺寸：110×108×35mm
• 整机净重：约 320g；整套包装 450g
• 供电方式：USB 5V 总线供电，无需外接电源
• 整机功耗：＜ 2W，工作电流 ≤ 400mA
• 耳机最大输出功率：800mW
• 外壳材质：金属磨砂机身，旋钮式硬件实体调节
• 采样规格：16bit / 48kHz 录音采样
• 音频协议：支持低延迟专业音频驱动，缓冲区 64/128/256 档可调，监听延迟低至 3ms 内
• 录音模式：立体声硬件内录（立体声混音），支持听湿录干（监听带混响、录制干声）
• 信噪比：话筒通道 ≥ 85dB，低底噪、直播无电流杂音
• 输入接口：
◦ 动圈麦接口：6.35mm 大三芯，适配动圈麦克风、无线麦接收器
◦ 电容麦/驻极体麦接口：3.5mm，支持双人同时合唱（动圈+电容双麦并行）
◦ 乐器/伴奏输入：3.5mm AUX，手机、播放器、电子琴伴奏输入，可脱机 K 歌
• 输出接口：
◦ 耳机监听口：3.5mm 立体声，支持监听耳机、入耳耳塞
◦ 直播输出：3.5mm 手机直播线路输出，直连手机各平台直播
◦ 线路输出：可接音箱、导播台、直播电脑音频输入
• 机身 6 颗独立调节旋钮+模式切换按键：
◦ 话筒音量：总输入增益无级调节
◦ 话筒高低音：独立高音、低音均衡调节，修饰人声
◦ 音乐音量：伴奏音量控制
◦ 混响音量：干湿声比例调节
◦ 录音音量：直播/录制输出总音量
◦ 耳机音量：本地监听音量
◦ 红色模式切换键：6 种工作模式一键切换
• 硬件免驱模式：主流操作系统及手机即插即用，无需装驱动，仅基础混响、闪避功能
• 软件机架模式：仅支持 Windows 系统，安装官方控制面板+专业音频驱动，解锁电音、变声、精细闪避、多段均衡；macOS 不支持机架特效
• 直播软件兼容：各主流直播、导播、剪辑软件全兼容
• 机身旋钮参数软件同步可视化调节
• 闪避高级参数自定义：闪避深度、响应速度、触发阈值
• 机架音效加载：电音基调调节、降噪强度、人声压缩、限幅防破音
• 音频路由分配：伴奏、人声、录音、监听独立通道分配
32. 4K HDMI 视频采集卡×1
• 机身尺寸：142 × 82 × 26mm
• 整机净重：210g
• 外壳材质：全铝合金机身，多侧散热孔，支持 168 小时连续直播不发烫
• 传输总线：USB3.2 Gen1（5Gbps 带宽，Type-C 接口输出至电脑）
• 供电：USB 总线 5V 供电，无需外接电源，整机功耗 ≤ 1.2W
• 复位键：侧边 Reset，信号异常一键重置
• 视频接口：
◦ HDMI IN（HDMI2.0）信号输入：接相机、导播台、游戏机、电脑主机
◦ HDMI OUT 无损环出：实时输出画面至监视器/大屏，低延迟监看，不压缩画质
◦ USB-C 数据输出：连接电脑，传输采集画面与音频
◦ 独立 3.5mm 音频接口（直播混音专用）：
▪ MIC IN：外接领夹麦、电容麦
▪ LINE IN：接入声卡、调音台伴奏线路
▪ AUDIO OUT：耳机实时监听音画同步，也可输出至导播台音频输入
• 输入支持（HDMI IN）：
◦ 最高输入：4K@60Hz（4:2:0）、4K@30Hz（4:4:4）
◦ 向下兼容：2K144Hz、1080P240Hz、1080P144/120/60Hz、720P
◦ 支持 HDR10、VRR 可变刷新率，消除游戏/直播画面撕裂
◦ HDCP 2.2/1.4 完整兼容，相机、影视设备无信号拦截
• HDMI 环出（OUT）无损直通：
◦ 最高环出：4K@60Hz、1080P@240Hz 高刷
◦ 环出无压缩、极低延迟 ＜ 0.5ms，拍摄监看无滞后
• 音频采集参数：
◦ 音频采样规格：48kHz / 24bit 立体声数字音频
◦ 支持内嵌 HDMI 音频、外接麦克风、线路伴奏三路混音同步采集
◦ 内置 DSP 降噪，抑制直播间灯光、电机电磁杂音
◦ 监听零延迟，主播实时听人声+伴奏，无音画错位
◦ 声道：双声道立体声，适配导播软件分轨录制
• 传输延迟：整机采集总延迟 ＜ 8ms，直播、游戏实时互动无拖影
• 多重屏蔽：板载电磁屏蔽电路，搭配光纤 HDMI 长线无横纹干扰
• 工作温度：0℃ ~ 45℃；存储 -10℃ ~ 70℃
• 热保护：高温自动降负载，防止断流、掉帧
小计：12,000 元
合计：57,200 元
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